有个问题想问下，预处理的算法怎么算才是合理的，或者说足够好，标准是什么，我们怎么控制，另外的能不能依据不同的摄影条件，采取不同的预处理措施，是采取软件中提供几种典型场景极其相应预处理措施，还是软件在读取图像信息之后自动选取？

相机的非线性畸变做不做。

什么时候继续讨论下。不能拖了。